

询价通知书


招标项目编号：TNZFCG2021-D-01
采购计划编号：20A00679
项目名称：负压救护车和救护车设备一批
招标方式：询价采购


采   购   人：重庆市潼南区中医院
采购代理机构：重庆市潼南区公共资源交易中心

二〇二一年一月

[bookmark: _Toc11641050][bookmark: _Toc12789052][bookmark: _Toc487204770]
疫情期间开标注意事项
各采购主体：
为贯彻落实区委、区政府关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作重要部署，根据财政部办公厅《关于疫情防控期间开展政府采购活动有关事项的通知》财办库〔2020〕29号的要求，为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控，有效减少人员聚集，保障相关人员的生命安全和身体健康，现就疫情防控期间开展政府采购活动有关事项通知如下，请遵照执行:
1、 进入交易中心大门前。需入场的监督人员、采购人、评标专家、投标人不排队，不聚集，不攀谈，戴口罩，相距2米以上，听从工作人员引导。
2、 进入大厅工作。引导人员引导谁进入才能进入，只能一个一个地进入，进场人员全程佩戴一次性医用口罩，不得佩戴棉质口罩和门阀口罩。并将入场承诺书递交引导人员，承诺必须真实准确，不得虚假承诺，否则承担法律责任。采购人只入场3人（限公开招标，其他招标1人），投标人只允许法定代表人或授权委托人1人入场，监督人员只入场1人。
3、 登记工作。进入大厅的人员，按照入场登记表如实登记，登明投标人名称、法定代表人和授权委托人姓名、身份证号、所在区县、家庭具体住址、联系电话、入场时间、是否乘坐公共交通、是否采取防护措施（检测体温、消毒或穿鞋套、戴口罩），核实身份证件。一楼大厅接标处凭身份证原件、出示本人“渝康码”健康证明、本人健康承诺书及采购文件规定的内容进行实名登记和签到，接受体温检测。
4、 检查工作。被引导进入大厅的人员，经保安检测体温，不得超过摄氏37.2度，否则不得入场。
5、 防护准备。允许入场人员必须带合格的口罩，并接受交易中心工作人员提供的防护设施及消毒措施。
6、 有序引导。入场人员做好防护工作后，必须听从引导人员指挥，引导人员带路，入场人员按引导人员指定路线行走,采购人、投标人引导到开标室门前等待，可以乘坐电梯或走楼道进入二楼，引导人员引到开标室门前后通知开标室工作人员，才能回到大厅继续引导，一直引导结束。监督人员直接引导到监控室就座。专家引导到评标室，按指定位置就座。上一个引导走后，下一个才能入场，引导人员与入场人员在引导过程中必须相距2米以上，不得相互攀谈。 
7、 进入开标室。开标室工作人员对采购人、投标人员安排就座位置，进入开标室人员必须听众工作人员安排，按指定位置就座，安静等待，不得随意走动。
8、 场内要求。进入开标室、评标室、监控室人员不得摘取口罩，脱掉手套，不得大声喧哗，不得聚焦、相互攀谈，随意起动，关闭窗子，上厕所按工作人员指定路线行走，多人上厕所必须相距2米以上，不能集体上厕所。
9、 递交投标文件。在开标人的指导下，投标人一个一个地递交投标文件及相关资料并签到，完毕后到相应位置就座（递交投投标文件时应同时出示本人“渝康码”健康证明和健康承诺书原件）。
10、 开标工作。在交易中心的主持下，按程序进行开标，听从工作人员的引导，按位置就座。如对开标工作有异议，可以当场质疑或纸质质疑，当场质疑不得摘取口罩。开标时间控制在30分钟内结束。
11、 专家评标。期间，专家不得摘取口罩、脱掉鞋套，不得大声喧哗，不得聚集、随意起动、关闭窗子。评标结束后，专家在引导人员的引导下离开评标室。
12、 开标结束后，在工作人员的引导下，相关人员迅速离开交易中心，出场人员相距2米以上，全程不得随意交流、不得摘取所有防护物资。
13、 防护录像。从进入大厅开始，进行全程录像。
14、 保存档案。政府采购入场指南、入场登记表、承诺书、检测表、开标资料一并载入档案保存。
15、 投标人来自重庆市外的按照我区的防疫规定执行。投标人进入潼南区公共资源交易中心一楼大厅视为到达并收取投标文件，请投标人充分考虑到达时间。

   附：1.健康承诺书
       2.采购人承诺书        
       3.评标专家承诺书
                重庆市潼南区公共资源交易中心
                                       2021年1月














附件1：
投标人承诺书

本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于    年    月     日参加_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：
1．参与投标人员积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。
2．参加投标人员自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，听从交易场所工作人员的引导。
3．本单位所派投标人员（姓名），（身份证号码），（联系电话），在             （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。
4．本单位保证做好投标前期的各项准备工作，提前到达开标区域，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
5．开标活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。
6. 如果所派人员出现疫情防控要求需留观、隔离的，由投标人自行负责，视为放弃派员参加。

承诺人（公章）：
                                        年     月    日









附件2：
采购人承诺书
本单位____________________承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本单位于  年 月 日组织_________________ 项目的开标活动。本单位承诺在开标过程中做到以下几点：
1．积极配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。不符合防控管理要求的人员，不进入开标场所。
2．自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从交易场所工作人员的引导。
3．本单位所派现场工作人员            （姓名），          （身份证号码），              （联系电话），在         （省、市）居住，无疫情接触史、身体健康。
4．本单位保证做好开标前准备工作，提前到达开标区域，配合中心做好开标场地临时调配和现场人员引导工作，避免因工作疏忽导致时间拖延，造成人员聚集。
5．交易活动结束后，本单位人员迅速离场，不在公共区域内停留。 
    承诺人（公章）：
                              年     月     日




附件3：
评标专家承诺书

本人姓名：______，单位名称：__________，身份证号码：______________，联系方式：____________，参加    年   月   日的评标活动。本人承诺严格落实党中央、国务院以及重庆市政府相关工作部署，遵守《中华人民共和国传染病防治法》及《关于进一步加强重庆主城九区新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的紧急通知》相关要求。本人承诺在评标过程中做到以下几点：
1．本人近期未去过疫情地区，未途经疫情地区返渝或市外返渝后已按要求隔离满14天，未出现任何症状，目前身体状况良好。
2．本人承诺未与确诊或疑似病例有过接触史，未有发烧、发热、咳嗽等症状。本人目前身体状况良好。
3．本人配合交易场所工作人员进行体温检测和人员信息登记。
4．本人参加评标时提前到达评标区域，自觉做好个人防护，全程佩戴口罩，严格遵守交易现场管理规定，听从现场工作人员的引导。
5．评标结束后，本人迅速离场，不在公共区域内停留。
承诺人（签字）：
                                   年    月     日
[bookmark: _Toc15516]


第一篇 询价邀请书
重庆市潼南区公共资源交易中心按照区财政局下达的采购计划，受重庆市潼南区中医院的委托对负压救护车和救护车设备一批进行询价。欢迎有资格的供应商前来参加询价。
[bookmark: _Toc487204771][bookmark: _Toc313893526][bookmark: _Toc317775175][bookmark: _Toc19237]一、询价内容
	[bookmark: _Toc487204772][bookmark: _Toc29471][bookmark: _Toc373860293][bookmark: _Toc317775178]名     称
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	备注

	负压救护车和救护车设备一批
	1
	批
	153.15
	投标产品应为本国货物，中国大陆境内生产。


注：本项目设总价最高限价，总价最高限价：153.15万元，投标人的总价报价不得高于规定的总价最高限价，否则按无效投标处理。
二、资金来源
专项资金。
[bookmark: _Toc342913390][bookmark: _Toc487204773][bookmark: _Toc18652]三、供应商资格条件
合格供应商应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件。同时符合该项目特点设置的特定资格条件
（一）基本资格条件：
1、具有独立承担民事责任的能力；
2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
[bookmark: _Toc487204774][bookmark: _Toc17751]6、法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件：
1、投标车辆须有合法手续，投标车辆属于国家工信部颁布的医疗特种车公告产品，（须提供公告目录）；投标的相关车辆必须通过国家认监委3C认证；投标人须提供产品的合法渠道来源证明；
2、投标人须具备有效期内《医疗器械经营企业许可证》或《医疗器械经营许可证》（复印件必须是原件复印且加盖印章）。
四、竞标、询价有关说明
（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，供应商应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。
（二）凡有意参加投标的供应商，请在《重庆市政府采购网》（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）和《重庆市公共资源交易网（潼南区）》（https://www.cqggzy.com/tongnanweb/）网上下载本项目招标文件以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有招标内容。
（三）询价公告期限：自采购公告发布之日（2021年1月19日）起三个工作日。
（四）招标文件购买费为： 0元/份。
（五）供应商须在投标截止时间前满足以下二种要件，其投标才被接受：
1、按时递交了投标文件（请各有关供应商在投标截止时间前到三楼采购科递交投标文件）；
2、按时报名签到；
（六）微型企业说明
1、微型企业须在报名时提供书面承诺书（格式参照第六篇 五、其他应提供的资料“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。
2、供应商自身若为微型企业，但投标时提供大型或中型企业制造的货物，应视同为大型或中型企业，不属于微型企业优惠范围。供应商在报名时，应充分考虑是否属上述情况，若属上述情况但在报名时又承诺为微型企业的，将视为未按照询价通知书的规定报名和购买询价通知书，其报名和投标响应无效。
（七）询价地点：重庆市潼南区桂林街道办事处朝阳路5号潼南区公共资源交易中心二楼开标室一
（八）提交响应文件开始时间：2021年1月25日北京时间14:00
（九）提交响应文件截止时间：2021年1月25日北京时间15:00
[bookmark: _Toc373860294][bookmark: _Toc487204775][bookmark: _Toc25278]（十）询价开始时间：2021年1月25日北京时间15:00
[bookmark: _Toc521053054][bookmark: _Toc535312135][bookmark: _Toc28206][bookmark: _Toc525047162][bookmark: _Toc479668114]五、保证金
（一）投标保证金的形式投标保证金形式：转账（建议网银）
（二）投标保证金的金额
本项目招标要求各投标人提交投标保证金：3万元。
（三）投标保证金的递交：
2021年1月25日15:00时前由供应商单位基本帐户转账到潼南区公共资源交易中心本项目关联的相关保证金帐户上。
投标保证金收款账户信息：  银行名称:重庆三峡银行潼南支行
                          银行账号:01520164300009681010
[bookmark: _GoBack]                          银行账户名称:重庆市潼南区公共资源交易中心                        
供应商的保证金到帐信息将在投标截止时间后进行公示 (供应商必须在投标截止时间前通过公司基本帐户按所明确的保证金缴纳帐号进行缴纳，并确保到帐，否则视为投标不响应招标文件要求)。
供应商须在附言上注明：负压救护车和救护车设备一批或项目号投标保证金
供应商持保证金缴纳凭证和公司开户许可证复印件在潼南区公共资源交易中心开标现场以便核实保证金及单位基本账户信息。
特别提醒：1.来款账户必须为本单位基本账户；
2.各供应商自行考虑转账时间转账及到账风险，同时附言清晰，如不能在规定时间到账由供应商自行负责。
（四）投标保证金的退还：
1、成交通知书发出5个工作日内，潼南区公共资源交易中心向除中标候选人外的供应商退还投标保证金(请各供应商提供公司开户许可证)。
2、成交供应商的投标保证金，在重庆市潼南区公共资源交易中心收到采购合同后，5个工作日内无息退还。若成交供应商不按照采购文件要求、投标文件承诺、中标通知书要求签订合同或有法律、法规规定不予退还保证金情形的，投标保证金不予退还。
六、采购项目需落实的政府采购政策
（一）按照《财政部 生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）和《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）的规定，落实国家节能环保政策。
（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。
（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。
（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。
[bookmark: _Toc3172][bookmark: _Toc535312136][bookmark: _Toc525047163][bookmark: _Toc521053055]七、其它有关规定
（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动，否则均为无效响应。
（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
（三）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。
（四）同一合同项（分包）下的货物，制造商参与询价的，不得再委托代理商参与询价。
（五）本项目的补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（https://www.ccgp-chongqing.gov.cn/）和《重庆市公共资源交易网（潼南区）》（https://www.cqggzy.com/tongnanweb/）上发布，请各供应商注意下载；无论供应商下载与否，均视同供应商已知晓本项目补遗文件（如果有）的内容。
（六）超过响应文件截止时间递交的响应文件，恕不接收。
（七）询价费用：无论询价结果如何，供应商参与本项目询价的所有费用均应由供应商自行承担。
（八）本项目不接受联合体参与询价。
（九）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，供应商列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。
[bookmark: _Toc102227313]八、采购监督
监督部门：重庆市潼南区财政局
监督人员：李女士
监督电话：（023）81658096
九、联系方式
（一）集中采购机构：重庆市潼南区公共资源交易中心
联系人：郑先生            
电  话：（023）44590163   
（二）采购人：重庆市潼南区中医院
联系人：赖女士
电  话：13594331137

[bookmark: _Toc23522][bookmark: _Toc487204778]第二篇 供应商须知
[bookmark: _Toc487204779][bookmark: _Toc17819][bookmark: _Toc426965630][bookmark: _Toc342913389]一、询价费用
参与询价的供应商应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论询价结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。
[bookmark: _Toc487204780][bookmark: _Toc342913391][bookmark: _Toc426965631][bookmark: _Toc27609]二、询价通知书
（一）询价通知书由询价邀请书、供应商须知、询价项目技术需求、询价项目服务需求、合同草案条款、响应文件格式要求六部分组成。
（二）采购人（或采购代理机构）所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是询价通知书不可分割的部分。
（三）询价通知书的解释
[bookmark: _Toc318159349][bookmark: _Toc318159160][bookmark: _Toc318166429][bookmark: _Toc318159780]供应商如对询价通知书有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间1个工作日前向采购人（或采购代理机构）要求澄清，采购人（或采购代理机构）可视具体情况做出处理或答复。如供应商未提出疑问，视为完全理解并同意本询价通知书。一经进入询价程序，即视为供应商已详细阅读全部文件资料，完全理解询价通知书所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。
[bookmark: _Toc342913392][bookmark: _Toc179714297][bookmark: _Toc5010][bookmark: _Toc487204781][bookmark: _Toc102227318][bookmark: _Toc426965632]三、询价要求
（一）响应文件
供应商应当按照询价通知书的要求编制响应文件，并对询价通知书提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。
1、响应文件组成
响应文件由第六篇“响应文件格式要求”规定的部分和供应商所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，供应商应按照第六篇“响应文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由供应商自定格式。
2、联合体
本项目不接受联合体竞标。
3、询价有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为询价开始时间起90天。
（二）保证金：
1、供应商提交保证金金额和方式详见“第一篇”；
2、发生以下情况之一者，保证金不予退还：
2.1供应商在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；
1.2供应商在响应文件中提供虚假材料的；
2.3除因不可抗力或询价通知书认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；
2.4供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
2.5成交供应商不按规定的时间或拒绝按成交状态签订合同（即不按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同的）。
（三）报价要求
1、本次报价为人民币报价，询价报价包括：产品价、运输费（含装卸费）、通讯费、交通费、保险费、税费、抽检费、培训费等。因成交供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
（四）修正错误
若供应商所递交的响应文件中的价格出现大写金额和小写金额不一致的错误，以大写金额修正为准。
询价小组按上述修正错误的原则及方法修正供应商的报价，供应商同意并签字确认后，修正后的报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的价格，将失去成为成交供应商的资格。
（五）提交响应文件的份数和签署
1、响应文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文件一份（电子文档内容应与纸质文件正本一致，须包含“资格文件”、“技术、商务及经济文件”，PDF或图片格式和非PDF或图片格式各一份，推荐采用U盘为文件载体，如不一致以纸质文件正本为准。电子文档应标注“供应商名称”。）；每套纸质响应文件的封面上注明采购项目号及项目名称，投标单位名称及地址，注明“正本”、“副本”字样，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准。
2、在响应文件正本中，询价通知书第六篇响应文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。
（六）响应文件的递交
1、响应文件的密封与标记
响应文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达递交响应文件地点，应在封套上注明项目名称、供应商名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。信封的封口应加盖供应商公章或法定代表人授权代表签字。
2、响应文件投递截止时间：参阅询价邀请书。
（七）响应文件语言：简体中文
（八）供应商参与人员
各个供应商可派1-2名代表参与询价，至少1人应为法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表。
（九）无效响应
供应商发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：
1、供应商超出经营范围响应的或不具备询价通知书规定的资格要求的；
2、供应商的法定代表人或其授权代表未参加询价；
3、供应商未按照询价通知书的要求缴纳保证金；
4、供应商所提交的响应文件不按规定签字、盖章；
5、供应商的最后报价超过采购预算（若有采购预算单价，则含采购预算单价）或最高限价的；
6、供应商响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件。
7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
8、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商再参加本项目的采购活动的；
9、供应商在本项目投标截止日前三年内被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的；被列入政府采购严重违法失信名单且在处罚期内的；被列入政府采购严重违法失信行为记录名单且在处罚期内的；其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；
10、询价通知书规定的其他无效响应情形。
（十）终止采购活动
出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
　　1、因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
 　 2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；
　　3、在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc102227319][bookmark: _Toc179714298][bookmark: _Toc487204782][bookmark: _Toc342913393][bookmark: _Toc426965633][bookmark: _Toc16123]四、询价程序及成交标准
（一）本项目询价按照询价通知书规定的时间和地点进行。供应商须有法定代表人或其授权代表参加并签到。
（二）询价小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家不得少于询价小组成员总数的2/3。
（三）询价小组确认询价通知书；
　　（四）询价小组从符合相应资格条件的供应商名单中确定不少于3家的供应商参加者询价。
（五）资格性符合性检查
1.资格性检查。依据法律法规和询价通知书的规定，对响应文件中的资格证明、保证金等进行审查，以确定供应商是否具备询价资格。资格性检查资料表如下：

	序号
	检查因素
	检查内容

	1
	供应商应符合的基本资格条件
	（1）具有独立承担民事责任的能力
	供应商法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注①）；
供应商法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。不具有独立法人的分公司、办事处等分支机构不能参加询价。

	
	
	（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供2019年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

	
	
	（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	供应商提供书面声明（见格式文件）

	
	
	（4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录
	1.税务登记证（副本）复印件（注①）
2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注①）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。
3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金）。

	
	
	（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注②）
	1.供应商提供书面声明（见格式文件）；
2.供应商提供信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）以下内容的查询结果网页打印件并加盖供应商公章（查询信息为供应商名称）
2.1“信用信息”查询结果；
2.2“失信被执行人”查询结果；
2.3“重大税收违法案件当事人名单”查询结果；
2.4“政府行政许可与行政处罚”查询结果。
3. 中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果，提供查询结果网页打印件并加盖供应商公章
4.以上查询时间为本项目采购公告发布之日起至响应文件递交截止时间前。

	
	
	（6）法律、行政法规规定的其他条件
	/

	2
	特定资格条件（如果有）
	按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交

	3
	保证金
	保证金到账截止时间前足额缴纳保证金，且满足询价通知书第一篇五、保证金中的相关规定。


注：
①供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证（副本）以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。
②根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。
2.符合性检查。依据询价通知书的规定，从响应文件的有效性、完整性和对询价通知书的响应程度进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求作出响应。符合性检查资料表如下：
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	有效性审查
	响应文件签署
	响应文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。

	
	
	法定代表人身份证明及授权委托书
	法定代表人身份证明及授权委托书有效，符合询价通知书规定的格式，签字或盖章齐全。

	
	
	响应方案
	每个分包只能有一个响应方案。

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	2
	完整性审查
	响应文件份数

	响应文件正、副本数量符合询价通知书要求。

	3
	询价通知书的响应程度审查
	响应文件内容
	对询价通知书第三篇、第四篇规定的询价内容作出响应。

	
	
	询价有效期
	满足询价通知书规定。


（1）询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
（2）询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
（3）在询价过程中询价的任何一方不得向他人透露与询价有关的技术资料、价格或其他信息。
（4）同一合同项（分包）下为单一品目的货物采购中，同一品牌同一型号产品有多家供应商参加询价，只能按照一家供应商计算。即资格性评审合格、符合性评审合格、技术和服务部分的评审合格的供应商且最终评审价最低的同品牌供应商获得成交候选人推荐资格；评审价相同的，由采购人或者采购人委托询价小组按照询价通知书规定的方式确定一个供应商获得成交候选人推荐资格，询价通知书未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
（四）对技术和服务部分的评审
1、第三篇询价项目技术要求带“★”条款有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应；
2、第四篇询价项目服务要求有一条及以上不能满足询价通知书要求的供应商为无效响应。
（五）政策性扣减
1.关于促进中小企业发展政策性扣减
1.1政策性扣减范围
供应商符合小型、微型企业或监狱企业条件、残疾人福利性单位的，其报价将按相应比例进行扣减。
1.2  政策性扣减方式
[bookmark: _Toc102227320][bookmark: _Toc426965635][bookmark: _Toc487204784][bookmark: _Toc342913394]1.2.1供应商为非联合体参与询价的情况：
1.2.1.1在最后报价的基础上，小型企业或达到小型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×6%”进行扣减；
1.2.1.2在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以上的微型企业或注册资金在十五万元以上达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×8%”进行扣减；
1.2.1.3在最后报价的基础上，注册资金在十五万元以下的微型企业或注册资金在十五万元以下达到微型企业划分标准的监狱企业，按“最后报价×10%”进行扣减。
2、节能环保产品政策性扣减
（1）所投产品列入财政部“节能产品政府采购品目清单”和“ 环境标志产品政府采购品目清单”的，应按询价通知书第六篇要求提供相关证明材料，否则不予认定。
（2）所投分包的所有投标产品的“原产地”，按第六篇“分项报价明细表”中的响应情况作为评审依据。
（3）所投产品有一款列入“节能产品政府采购品目清单”的，其评审价=投标报价*（1-0.5%）,最多扣减2%;所投产品有一款列入“环境标志产品政府采购品目清单”的，其评审价=投标报价*（1-1%），最多扣减2%；所投产品的原产地全部在西部地区的，其评审价=投标报价*（1-1%）。
（六）成交标准
1、询价小组将依照本询价通知书相关规定对质量和服务均能满足询价实质性响应要求的供应商所提交的报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格按照由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。
2、若供应商的最后报价经扣减后价格相同，按技术参数（条款）的优劣顺序排列；以上都相同的，按服务条款的优劣顺序排列。
3、成交价格=成交供应商的最后报价
4、询价小组认为，排在前面的成交候选人的最后报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该成交候选人成为成交供应商的资格，按顺序由排在后面的成交候选人递补，以此类推。
5、采取采购人确定成交供应商的，采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商，也可以书面授权询价小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的最后报价最低的供应商为成交供应商。采购人也可以书面授权小组直接确定成交供应商。
6、成交供应商的变更
6.1成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人顺序，确定排名下一位的候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
6.2成交供应商无充分理由放弃成交的，采购人将会同采购代理机构把相关情况报财政部门，财政部门将根据财政部十八号令第七十五条的规定对违规供应商进行处罚。
7.出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止询价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
7.1因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
7.2出现影响采购公正的违法、违规行为的；
7.3在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
[bookmark: _Toc16177]五、评审依据
评审的依据为询价通知书和响应文件（含有效的补充文件）。询价小组判断响应文件对询价通知书的响应，仅基于响应文件本身而不靠外部证据。
[bookmark: _Toc487204785][bookmark: _Toc426965636][bookmark: _Toc14507][bookmark: _Toc102227321][bookmark: _Toc342913395]六、成交通知
（一）成交供应商确定后，采购代理机构将在重庆市政府采购网和重庆市潼南区公共资源交易网发布结果公示。
（二）结果公告发出同时，采购代理机构将以书面形式发出《成交通知书》。《成交通知书》一经发出即发生法律效力。
（三）《成交通知书》将作为签订合同的依据。
[bookmark: _Toc426965637][bookmark: _Toc6555][bookmark: _Toc487204786]七、关于质疑和投诉
[bookmark: _Toc102227322][bookmark: _Toc426965638][bookmark: _Toc342913396][bookmark: _Toc487204787]（一）质疑内容、时限
1、供应商对成交结果有异议的，应当在结果公示发布之日起七个工作日内以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，并附相关证明材料。
2、供应商对询价通知书中供应商特定资格条件、技术质量和商务要求、评审标准及评审细则有异议的，应主要向采购人提出质疑，其他问题可向采购代理机构提出质疑。
3.质疑函接收方式
质疑函格式见后附件，质疑人应将质疑函（原件）送达或邮递至采购人或采购代理机构，不符合要求的质疑函恕不接收。接收质疑的联系电话、联系方式等见第一篇。
（二）质疑答复
采购人、采购代理机构将按照《重庆市政府采购供应商质疑投诉处理暂行规定》的相关规定对质疑内容作出答复和处理。
（三）投诉
1、供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内答复的，可在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级财政部门投诉。
2、在提出投诉时，应附送相关证明材料。投诉书及证明材料为外文的，应同时提供其中文译本；中文与外文意思不一致的，以中文为准。
3、在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起三十个工作日内对投诉事项做出处理决定，并将投诉处理决定书送达投诉人、被投诉人和其他与投诉处理决定有利害关系的政府采购相关当事人，同时在重庆市政府方采购网公告投诉处理决定书。
八、交易服务费
供应商中标后向“重庆市潼南区公共资源交易中心”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按重庆市物价局《关于调整重庆市公共资源交易中心交易服务费试行收费标准的通知》(渝价〔2018〕54号)以及重庆市潼南区发展和改革委《关于区公共资源交易中心服务收费相关事宜的通知》(潼发改〔2020〕40号)文件精神执行。
[bookmark: _Toc7074]九、签订合同
（一）采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照询价通知书确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
（二）询价通知书、成交供应商的响应文件及有效承诺文件等，均为签订合同的依据。
（三）如成交供应商放弃成交项目或在签订合同时擅自改变成交状态的，采购人将按照相关法律法规处理。
（四）采购人不得向成交供应商提出超出询价以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离询价确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
（五）除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订政府采购合同的，应当承担相应的法律责任。

附件：
政府采购质疑函（格式）

一、质疑人
供应商： 
供应商地址： 
邮编：
联系电话: 
法定代表人：（姓名、身份证号码）
委托代理人： （姓名、身份证号码）
委托代理人地址： 
委托代理人联系电话:
电子邮箱：
二、被质疑人
采购人或采购代理机构：
联系人：
联系方式： 
三、质疑事项
（供应商）认为（采购项目名称、编号 ）的采购文件（采购过程或中标结果）使我公司合法权益受到损害，现向你单位提出书面质疑。
（一）质疑事项：（列举具体质疑事项）。
（二）事实依据、法律依据：（质疑事项的违规事实、违反的法律法规条款）。
（三）诉求：（请求办理事项）。
附件：相关证明材料
     

供应商名称（公章）
法定代表人或主要负责人签章
年 月 日

重庆市潼南区公共资源交易中心                                                     询价通知书
注：质疑函内容及须附的资料，见本篇第七条相关规定，不符合要求的质疑函恕不接收

[bookmark: _Toc487204788][bookmark: _Toc16447]第三篇 询价项目要求
[bookmark: _Toc344475116][bookmark: _Toc313536013][bookmark: _Toc18111][bookmark: _Toc12789058][bookmark: _Toc14564]一、询价项目一览表
	名     称
	数量
	单位
	预算金额（万元）
	备注

	负压救护车和救护车设备一批
	1
	批
	153.15
	投标产品应为本国货物，中国大陆境内生产。


注：本项目设总价最高限价，总价最高限价：153.15万元，投标人的总价报价不得高于规定的总价最高限价，否则按无效投标处理。
2、 询价项目技术要求(以下技术参数由采购人提供，若有疑义请依法向采购人提出。）
[bookmark: _Hlk54080869][bookmark: _Toc11641055][bookmark: _Toc12789059]负压救护车及设备招标参数
1、主要配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	负压救护车
	辆
	1

	2
	负压隔离舱
	台
	1

	3
	转运呼吸机
	台
	1

	4
	负压电动吸引器
	台
	1

	5
	除颤监护仪
	台
	1

	6
	全数字多道心电图机
	台
	1

	7
	注射泵
	台
	1

	8
	电子血压计
	台
	1


2、参数配置
	负压救护车技术参数


	A
	尺寸与质量

	1
	★外形尺寸mm
	长：5750-5999 宽：1950-2030 高：2640-2650（提供车辆公告参数证明材料）

	2
	★急救舱尺寸mm
	长：≥3150 宽：≥1750 高：≥1850

	3
	总质量KG
	≥3700

	4
	最小转弯直径m
	≥13.3

	5
	接近离去角（°）
	22/24

	6
	★整备质量kg
	2680-2700（提供车辆公告参数证明材料）

	7
	前悬/后悬mm
	933/1097

	8
	前轮距mm
	1740

	9
	后轮距mm
	1704

	10
	最小离地间隙mm
	195

	11
	轴距mm
	3750

	12
	最高车速km/h
	≥145

	13
	★额定载客（人）
	≤8人

	14
	轴荷
	1690/2010

	15
	轮胎数
	4

	16
	轮胎规格
	215/75R16LT

	B
	发动机

	1
	燃料种类
	柴油

	2
	柴油机型式
	四缸直列、电控高压共轨、增压中冷柴油机

	3
	发动机生产企业
	江铃汽车股份有限公司

	4
	★排放依据标准
	国五 或 国六（提供客车证明材料）

	5
	排量ml
	≥2198

	6
	额定功率KW
	≥103

	C
	悬架与制动型式

	1
	变速器
	MT82变速器（6速手动变速器）

	2
	制动系统
	前通风盘、后实心盘式

	3
	悬挂系统
	麦弗逊式独立前悬，霍奇基斯后悬

	4
	行车制动
	双管路、真空助力、液压操纵杆

	5
	驻车制动
	位于后制动器上，机械式拉索操纵

	6
	油箱容积（L）
	≥80

	车 辆 标 准 配 置

	1
	侧拉门（含联动机械上车踏步）

	2
	遥控中控门锁+2把遥控钥匙

	3
	前排电动窗

	4
	集成式后踏板

	5
	倒车雷达

	6
	车身同色保险杠

	7
	钢轮毂+面罩

	8
	一体式侧车窗

	9
	侧拉门推拉玻璃窗

	10
	主驾驶座安全气囊+预紧式安全带

	11
	驾驶员座椅八向调节（驾驶舱3人座椅）

	12
	四轮碟刹

	13
	ABS 8.0+EBD 

	14
	电子防盗系统

	15
	高位刹车灯

	16
	数字调频收音机

	17
	大功率冷暖空调

	18
	原厂白色透明大灯

	19
	中控台集成式换挡杆

	20
	DPF颗粒物捕捉器自清洁功能

	21
	驾驶舱采用原厂客车底盘米色内饰


负压救护车配置
	A
	空调暖风

	1
	驾驶室安装原厂空调
	1

	2
	医疗舱原厂空调
	1

	3
	医疗舱原厂暖风
	1

	B
	电源及照明

	1
	1000W纯正弦波逆变器
	1

	2
	100Ah备用电瓶
	1

	3
	15m长移动电缆
	1

	4
	车身左侧IP6级防水电源插座
	1

	5
	医疗舱内DC 直流12V插座，布局合理便于医护人员使用
	1

	6
	医疗舱内AC 交流220V插座，布局合理便于医护人员使用
	4

	7
	DC 12V定时紫外线消毒灯
	1

	8
	后门上车照明灯（后射灯，可提供夜间担架上车照明）
	1

	9
	急救舱顶部安装亮度可调节LED照明灯，根据患者的具体情况，调节合适的 医疗舱亮度
	6

	10
	驾驶室AC 220V电源插座
	1

	11
	多功能控制面板采用集成控制，改装电路系统配备集成控制主机箱（操作直观方便。提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作)
	1

	C
	紧急警报系统

	1
	★车顶前部警灯专用凸台上安装长排LED蓝色爆闪警灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	1

	2
	★警灯专用平台内嵌LED蓝色爆闪灯2盏，白色照明灯1盏（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	-

	3
	100W扩音器音量可调的警报器（工作电流≤10A，输出抗阻≤8欧，工作环境-40°——+50°）
	1

	4
	驾驶室安装警报、警灯控制按扭
	1

	5
	★两侧蓝色爆闪灯 （提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	4

	6
	★两侧白色照明灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	4

	7
	★尾门蓝色爆闪灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	2

	D
	医疗舱内装置

	1
	医疗舱高分子环保阻燃材料内饰顶
	1

	2
	车侧壁采用高分子环保阻燃材料内饰
	1

	3
	中门白色高分子环保阻燃材料内饰
	1

	4
	尾门ABS全包白色内饰
	1

	5
	医疗舱地板采用进口医用LG耐酸、碱、防火、防滑、防静电蓝色或者红色地板革
	1

	6
	医疗舱四周凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗
	1

	7
	驾驶室与医疗舱安装高分子材料分隔墙
	1

	8
	医疗舱隔墙安装前后对讲机
	1

	9
	医疗舱隔墙后折叠医生看护座椅，表面覆红色或蓝色皮革
	1

	10
	医疗舱左前药品储物柜（朝后门方向卷帘门柜，上层向中门方向对开门药品储藏柜）
	1

	11
	隔墙后五联抽屉柜
	1

	12
	隔墙后综合型急救箱储存柜
	1

	13
	医疗舱左侧轮毂包处安装氧气瓶固定柜 
	1

	14
	医疗舱左侧氧气柜前高分子环保阻燃材料医疗器械柜，内部安装车载负压系统1套.
	1

	15
	医疗舱左侧安装推拉储物窗吊柜
	1

	16
	左侧医疗器械柜前安装纵向供氧设备带，设备带内安装2组德式氧气终端接口及电源插座。负压装置1套。
	2

	17
	氧气柜内部安装固定10L氧气瓶，氧气流量及压力阀，输氧管路布置合理，控制装置便于医护人员操作和监护
	2

	18
	专用氧气吸入（湿化）器
	1

	19
	医疗舱内右侧安装有安全带的三人座高分子环保阻燃材料柜式床,座垫及靠背表面用皮革包覆，
	1

	20
	柜式床前安装落地安全扶手，后部安装黑色上车扶手
	1

	21
	医疗舱顶部自锁式滑动输液瓶架，固定可靠，夹持器操作简便、可靠且被夹持的输液瓶在行驶中不会发生晃动。
	1

	22
	医疗舱顶部安装抗菌安全扶手
	1

	23
	医疗舱安装自动上车担架（主体采用优质铝合金材料，靠背采用调节结构支撑，可在60°范围内调节，配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定，采用救护车专用固定装置安全可靠）
	

	24
	担架上车导板（自动上车担架载人时容易轻松进入医疗舱）
	1

	25
	铲式担架（采用分离型结构，担架长度可以根据病人体长随意调节，担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，迅速将病人置于担架内，运送至病床或手术台） 
	1

	26
	设备仪器固定台含仪器固定带
	1

	27
	不锈钢污物桶
	2

	28
	后杠护板
	1

	29
	医疗舱中门、尾门防撞头靠
	1

	30
	医疗舱1kg灭火器，能从固定机构上顺利取下使用
	1

	31
	医疗舱左侧黑色玻璃膜，右侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私
	1

	32
	根据客户需要定制车身腰部红色/蓝色强效反光带，符合国家有关规定
	1

	33
	★提供救护车整车淋雨试验气密性检测报告

	34
	★提供救护车整车VOC检测报告

	E
	★负压系统技术参数

	1
	电源电压：DC12V

	2
	工作电流：20A

	3
	排风量：350~400m³/h

	4
	负压控制范围：20~27Pa

	5
	过滤器尺寸：752×307×70
	2

	6
	有效过滤：0.02μm，除菌率99.99%

	7
	系统构成：负压控制器、排风风机、空气高效过滤器、出风口组件、空气杀菌系统等部件组成

	F
	负压隔离舱
1.★展开尺寸（cm）：180X63X43
2.★折叠尺寸（cm）：130X70X25
3.★自重：12kg
4.该隔离舱主要适用于有毒气体环境下（如毒气弹污染）和疑似或确定为呼吸道传染病员的隔离运送；’
5.采用高质量耐用的透明无污染释放的透明材料制成舱体，并使用密封性拉链；
6.该隔离舱采用正负压原理。正压原理可有效防止外部有毒气体进入舱体；负压原理可防止舱内污染空气外泄；
7.高效过滤罐使外部毒气体或内部污染气体进行高效过滤确保过滤后气体清洁；
8.★风机使用锂电池供电，可连续使用不小于5小时；
9.★舱体上设用8个密封盖，打开密封盖医用人员佩带橡胶手套可进行操作，便于药品食物和检查病人只用。
10.操作口盖上有氧气接入阀，并预留仪器通讯口、输液管孔位置。

	G
	急救呼吸机
1.适用范围：
  针对院外或院内的病人进行转运途中的呼吸生命支持。
2.技术参数：
2.1.★气动电控型
2.2.具备中文语音导航和报警功能
2.3.可选配呼吸抢救、吸痰、面罩供氧三合一功能
2.4.标配便携急救包，可手提、单肩、双肩背	
2.5.★呼吸模式：IPPV,Demand flow按需模式及手动供气模式等
2.6.主机重量:《590克
2.7.工作压力:2.7 ～ 6.0bar
2.8.吸呼时间比:1：1.67
2.9.潮气量：100ML ～  1100ML
2.10.每分钟呼吸流量（MV）:连续可调 从3～ 16升/分钟
2.11.呼吸频率:连续可调 从10～30次/分钟
2.12.监测指标：气道压力(0-60cmH2O)，气道阻塞，电池电量，气源压力等
2.13.★有创/无创一键快速切换
2.14.呼吸机气源连接管道接头规格:外螺纹9/16-18
2.15.呼吸软管接头:外Φ15mm/内Φ20mm
2.16.可充电锂电池，可连续使用12小时以上
2.17.三合一减压适配器：DISS接口、快插接口、面罩供氧接口各1个，面罩供氧流量0-25L可调
2.18.★具有参数调节色块指示（成人、儿童、婴幼儿不同颜色区分），便于救护人员快速选择合理和安全的通气参数。
2.19.★已通过美国FDA注册或欧洲CE认证，通过EN1789车载测试，有证书。
2.20.防水保护等级:IPX4

	H
	负压电动吸引器
[bookmark: _Hlk54047108]1.★极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)
2.★负压调节范围：JX820D--0.02MPa(150mmHg)～极限负压值; JX820D-1: 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值
3.瞬时抽气速率：≥20 L/min
4.★贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）
5.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
6.输入功率：110VA
7.电池类型：铅酸电池
8.内置电池工作时间：≥25min；

	I
	除颤监护仪
1.★整机
1.1.整机带电池重量不超过6Kg
1.2.防固体颗粒进入等级：IP4X
1.3.防液体进入等级：IPX4
1.4.工作温度：0～45ºC（从室温环境下进入－20℃环境后，至少能工作60分钟）
1.5.具有体外除颤、监护、起搏、AED四种工作模式
1.6拥有开机自检功能
2.★显示
2.1.彩色液晶显示器，屏幕不小于7英寸，像素不小于800×480
2.2.可显示至少3通道波形
2.3.心电波形显示时间最大不小于16s
3.★电池
3.1.配置可充电免维护锂电池
3.2.关机状态充电至90%小于2小时；充电至100%小于3小时
3.3.监护时间大于等于2.5h，360J能量除颤次数大于等于100次
3.4.有电池容量计，可用于快速评估电池电量
4.★记录
4.1.记录方式：高分辨率热敏点阵打印
4.2.记录通道：最大可同时输出不少于3道波形
4.3.走纸速度：25 mm/s、50 mm/s两档可选
4.4.记录纸宽：50 mm
5.★除颤要求
5.1.除颤技术：双相指数截断波（BTE）技术
5.2.除颤模式：手动异步除颤、同步除颤和AED除颤
5.3.除颤波形：双相指数截断波形，波形参数可根据病人阻抗进行自动补偿
5.4.体外除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50/70/100/150/170/200/300/360 J
5.5.体内除颤能量选择范围：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J
5.6.本地同步放电延时小于60ms（自R波尖峰起）
6.AED除颤要求
6.1.输出能量用户可设置
6.2.电击能量：100～360J可配置
6.3.电击次数：1，2，3次可配置
7.无创起搏要求
7.1.起搏模式：固定起搏、按需起搏
7.2.起搏波形：单向方波脉冲
7.3.脉冲宽度：20ms±5%
8.监护要求
8.1.可实现3/5导联ECG 参数测量
8.2.可实现RESP参数监测
8.3.可升级SpO2参数监测功能
9.报警
9.1.提供高、中、低三种报警级别
9.2.报警类型：生理报警、技术报警；可提供生理报警栓锁或非栓锁功能
9.3.报警指示：独立的双色报警指示灯
10.品质要求
10.1.冲击：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备冲击试验要求
10.2.振动：满足ISO9919中21.102关于院外转运设备振动试验的要求
10.3.碰撞：满足救护车标准EN1789中6.3.4.2关于碰撞试验的要求
10.4.跌落：满足救护车标准EN1789中6.3.4.3关于跌落试验的要求
10.5.EMC：满足IEC60601-1-2要求
10.6.产品安全：满足EN/IEC60601-1-1要求

	J
	全数字多道心电图机
1.工作条件： 
1.1. 产品可在电源交流100伏~240伏，50/60赫兹，室温5—40℃和相对湿度25%~80%的环境下正常工作
1.2 . 产品的电源插头符合中国标准，无需适配器
2. ECG输入
2.1.ECG输入通道：标准12导联心电信号同步采集
2.2.★导联选择：手动/自动可选,（支持Nehb、Cabrera导联体系）
2.3.输入阻抗：≥50MΩ（10Hz）
2.4.频率响应：0.05-150Hz (-3db)
2.5.定标电压：1mV±2%
2.6.★耐极化电压：±600mV 
2.7.内部噪声：≤12.5µVp-p
2.8.时间常数：≥3.2 s
2.9.★共模抑制比：≥121dB（ AC 滤波开启）;≥115dB（ AC 滤波关闭）
2.10.输入电流：≤0.01μA
2.11.除颤保护：具有抗除颤电击保护功能
2.12.导联线：导联线内附抗除颤电击保护功能
2.13.★中文输入及中文操作提示和中文报告语言
3.波形处理：
3.1.★A/D转换：24bit
3.2.采样率：1000Hz/秒/通道
3.3.★灵敏度选择：1.25、2.5、5、10、20、10/5mm/mV、自动（AGC）
3.4.抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能
3.5.自动分析功能：具有12导联同步自动分析以及RR分析功能
3.6.自诊断功能：具有设备自诊断及故障提示功能
4.存储器
4.1.★设备内置存储器，存储病历800例
4.2.数据可通过SD卡、USB口导入导出
4.3.支持外接U盘和SD卡可扩展存储空间
5.显示器：
5.1.倾斜角设计，支持显示背景网格，7英寸彩色液晶显示屏（可选配触摸屏）
5.2.显示信息：同屏显示12导同步心电波形
5.3.显示内容应包含波形、心率、导联、走纸速度、增益、滤波器、时间、电池电量指示、输入法、文件、信息提示区、中文患者信息等
6.记录器：
6.1.热敏式点阵打印机
6.2.走纸速度：5、6.25、10、12.5、25、50 mm/s  
6.3.记录通道：3×4、3×4+1、3×4+3、6×2、6×2+1、12×1 
6.4.记录纸规格：支持折叠纸，打印纸宽度为：210mm
6.5.打印方式：实时同步或连续12道心电波形，分段打印
6.6.记录内容：心电波形、分析结果、明尼苏达码、平均模板以及导联名称、走纸速度、增益、滤波器、日期、中文患者信息、标记等
6.7.★可直接外接打印机，通过A4纸打印12道心电波形和报告
6.8.★具备在无网格纸上打印网格功能
7.功能
7.1.★具有性别、年龄组快速切换键，减少医生手工输入，提高工作效率
7.2.可准确判定接触不良的电极并予以指示
7.3.拥有自动测量功能和自动诊断功能
7.4.手动、自动、节律、R-R四种工作模式可供选择。
7.5.★自动模式下可以支持10-60S时间的采集，记录，存储，传输。
7.6.支持实时采样、触发采样、周期采样模式，支持心律失常检测自动延时打印报告
7.7.长时间波形冻结功能，方便医生对所需区间的波形进行更好的观察、分析、并选择所需要的时间段进行记录
7.8.具有病历管理功能，可进行病历查询、预览、修改、传输、打印，方便医生调阅病人信息
7.9.★可以选配心电向量功能
7.10.可以使用有线、无线方式和心电网络相连，实现病人预约信息的下载，检查数据自动上传，实现全方位信息化管理，优化医院工作流程，减少医生工作量
8.外部输入接口：
8.1.外部输入输出端口，SD卡接口，USB接口，网络接口功能
8.2.★支持内置WiFi（选配），支持使用有线、无线的方式进行联网，
8.3.★支持DAT、PDF、SCP(选配)、FDA-XML(选配)、DICOM(选配)格式，满足医院信息化需求
8.4.支持一维码，二维码扫描仪获取病人信息
9.便携：外部隐藏式提手可方便机器移动
10.电源：交直流两用　自动转换
10.1.交流电源：交流 100V~240V  50Hz/60Hz
10.2.★直流电源：内置可充电锂离子电池，充足后可正常工作时间4小时 
11.产品认证：
11.1.★通过CE认证、FDA注册，UL认证，取得CMD医疗器械产品认证证书（提供复印件）
11.2.公司需要通过ISO13485质量管理体系和ISO14001环境质量认证

	K
	注射泵
1.★注射器规格:10ml、20ml 、30ml 、50ml
2.★注射速率    
50ml：0.1ml/h---1200ml/h
30ml：0.1ml/h---600ml/h
20ml：0.1ml/h---399.9ml/h
10ml：0.1ml/h---300ml/h
3.★快速速率 
1200ml/h (50ml 注射器)
600.0ml/h ( 30ml注射器)
399.9ml/h ( 20ml 注射器)
300ml/h ( 10ml 注射器)
4.累计容量  0.1—9999ml
5.限制量    0—9999ml
6.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）
7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ   
8.DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上
9.功率：21VA
10.运输和存储条件：温度-40℃~+50℃    相对湿度≤95%  大气压50.0~106.0kpa
11.环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%
12.★报警：残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。
13.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备
14.IP等级：IP×4（防溅水）
15.通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）
16.★自动识别注射器规格
16.1.可以选用13个厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）
17.双通道微量注射泵适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液，营养液及血液等）流量用
18.双道分速输注、LCD高亮度显示屏
19.流量设定键锁定
20.各种声光报警
21.★磷酸铁锂电池，而非镉镍电池，保证放电时间
22.输出液量查询
23.注射泵隐藏把手设计、可叠加
24.阻塞后针筒内压力自动释放
25.可记录500条以上（含500条历史纪录，可根据用户要求增加数据量）
26.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。
27.快速输液控制
28.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
29.KVO速率
30.快速推进键保险
31.注射过程中计量快速推注; RS232 电脑标准接口

	L
	电子血压计
1.★本体重量:290g(不含电池）
2.★外形尺寸:宽约107mmX高79mmX厚141mm(不包括臂带）
3.★臂带适用范围:220mm-320mm（上臂中央部）
4.★辽食药监械（准）字2014第2200223号
5.智能加压：核心生物传感技术，确保确切测量
6.精度标准：精准度达到AAMI标准
7.背光灯：显示屏背光灯设计，方便读数
8.不规则脉波：提示心脏异常情况
9.★袖带佩戴自检
10.提示袖带佩戴松紧度是否合适
11.★误动作提示：提示测量姿势错误
12.高血压警示
13.提醒血压偏高
14.血压水平显示
15.刻度形式显示血压测量值所处的血压水平
16.改良扇形袖带：更贴切臂型，柔软易佩戴
17.★平均值
18.★10分钟内三次测量平均值显示
19.★记忆值：60次*1人
20.时钟、日期及时间显示


[bookmark: _Hlk54080901]重症监护救护车及设备招标参数
1、主要配置清单
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	救护车
	辆
	4

	2
	负压电动吸引器
	台
	4

	3
	[bookmark: _Hlk54047304]监护仪
	台
	4

	4
	全数字多道心电图机
	台
	4

	5
	注射泵
	台
	4

	6
	电子血压计
	台
	4


2、重症监护型救护车
	
	主要技术参数和规格

	A
	车辆技术参数

	1
	轴距mm：
	2835

	2
	轮距mm：
	前1692/后1700

	3
	最小离地间隙mm：
	165

	4
	最小转弯直径m：
	11.3

	5
	★车体尺寸mm： 
	长≥4900，宽≥1972，高≥2405（提供车辆公告参数证明材料）

	6
	★医疗舱尺寸mm：
	长≥2250，宽≤1700，高≤1500

	7
	★整车整备质量kg：
	2160≥2070（提供车辆公告参数证明材料）

	8
	总质量kg：
	≥3510

	9
	乘员数：
	6,7,8,人

	10
	燃油种类：
	柴油

	11
	百公里油耗：
	10.6L/100km

	12
	工作方式：
	四缸、直列、高压共轨、增压中冷

	13
	排气量ML：
	≥2771

	14
	★排放标准：
	国Ⅵ（提供车辆公告参数证明材料）

	15
	最大功率kw：
	≥85

	16
	变速器：
	MT-75五挡机械式

	17
	★底盘：
	（提供客车底盘证明材料）

	18
	前悬：
	独立悬挂

	19
	后悬：
	变截面钢板弹簧、液压减震器

	20
	制动：
	前盘后鼓助力制动

	21
	最高时速Km/h：
	≥120

	22
	转向：
	齿轮、齿条助力转向

	23
	轮胎：
	215/65 R16C

	24
	油箱容积（L）：
	≥68

	B
	车辆标准配置

	1
	手动倒车镜

	2
	电动窗

	3
	原车音响

	4
	中控门锁+遥控钥匙

	5
	ABS

	6
	驾驶室三座椅

	7
	后门双开启

	8
	原厂后门上车踏板

	9
	中控台中置换挡杆

	C
	空调及照明系统

	1
	驾驶室安装原厂空调
	1

	2
	医疗舱安装独立空调
	1

	3
	医疗舱安装独立暖风
	1

	4
	急救舱顶部安装亮度可调节LED照明灯，根据患者的具体情况，调节合适的 医疗舱亮度。
	4

	5
	12V延时紫外线消毒灯
	1

	D
	中央电源分配系统

	1
	1000W纯正弦波逆变器
	1

	2
	医疗舱内安装12V插座
	1

	3
	医疗舱内安装220V插座
	3

	4
	驾驶室AC 220V电源插座
	1

	5
	车身左侧IP6级防水电源插座
	1

	6
	100Ah备用电瓶(驻车不通外电时,可供1000W用电设备使用1.2H)
	1

	7
	15m长移动电缆
	1

	8
	多功能控制面板，（集中控制改装电路系统，操作直观方便。提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作)
	1

	E
	紧急警报系统

	1
	驾驶室安装警报、警灯控制按扭
	1

	2
	音量可调的警报器
	1

	3
	100W扩音器
	1

	4
	★车顶前部安装长排蓝色爆闪警灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	1

	5
	★车顶后部安装蓝色圆柱爆闪警示灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	2

	6
	★车身两侧蓝色方块爆闪警示灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	4

	7
	★车顶两侧白色方块照明灯（提供车辆公告参数实物图片证明材料）
	2

	F
	医疗舱内装置

	1
	医疗舱高分子环保阻燃材料内饰顶
	1

	2
	医疗舱车侧壁铝塑板内饰均使用型高分子环保材料，窗框、中门、尾门原车白色吸塑内饰
	1

	3
	医疗舱地板采用专用医疗耐酸、碱、防火、防滑、防静电蓝色地板革
	1

	4
	医疗舱四周底边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗
	1

	5
	驾驶室与医疗舱安装PVC材料分隔墙（含一体式高安全性、高强度、高热稳定性钢化玻璃推拉窗，玻璃透明供前后车厢观望）
	1

	6
	医疗舱隔墙安装前后对讲机
	1

	7
	医疗舱车顶排风扇双向换气系统，保证医疗室内外空气交换
	1

	8
	医疗舱左侧轮毂包处安装氧气瓶固定柜
	1

	9
	左侧医疗器械柜前安装供氧设备带，设备带内安装2组德式氧气终端接口及电源插座
	1

	10
	氧气柜内部安装固定10L氧气瓶，氧气流量及压力阀，输氧管路布置合理，控制装置便于医护人员操作和监护
	2

	11
	专用氧气吸入（湿化）器
	2

	12
	医疗舱左侧氧气柜前高分子环保阻燃材料医疗器械柜（台面边3cm翻沿，上部亚克力推拉窗）。布置合理，便于医护人员存取必要的药品、简易医疗器械和其他必要的急救医疗设施、并摆放稳定可靠
	1

	13
	医疗舱左侧安装蓝色推拉储物窗吊柜
	1

	14
	隔墙后安装医生看护座椅（宽度40cm），表面覆蓝色皮革（三点式安全带）
	1

	15
	医疗舱内右侧安装有安全带的2人复合材料柜式床（宽度40cm）,座垫及靠背表面用皮革包覆(三点式安全带)
	1

	16
	柜式床安装安全扶手
	1

	17
	医疗舱顶部安装抗菌安全扶手
	1

	18
	医疗舱顶部自锁式滑动输液瓶架，固定可靠，夹持器操作简便、可靠且被夹持的输液瓶在行驶中不会发生晃动。
	1

	19
	医疗舱安装自动上车担架（主体采用优质铝合金材料，靠背采用调节结构支撑，可在60°范围内调节，配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定，采用救护车专用固定装置安全可靠）
	1

	20
	自动上车担架不锈钢护板（防止时间长久地板出现损伤）
	1

	21
	自动上车担架导板（自动上车担架载人时容易轻松进入医疗舱）
	1

	22
	铲式担架（采用分离型结构，担架长度可以根据病人体长随意调节，担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，迅速将病人置于担架内，运送至病床或手术台）
	1

	23
	仪器固定绑带（4套）
	1

	24
	中门及尾门防撞头靠
	1

	25
	医疗舱左侧黑色玻璃膜，右侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私。
	1

	26
	不锈钢污物桶
	1

	27
	医疗舱配备1KG灭火器，能从固定机构上顺利取下使用
	1

	28
	根据客户需要定制车身腰部蓝色强效反光带，符合国家有关规定
	1

	33
	★提供救护车整车淋雨试验气密性检测报告

	34
	★提供救护车整车VOC检测报告

	G
	负压电动吸引器
1.★极限负压值：≥0.08MPa (600mmHg)
2.★负压调节范围：JX820D--0.02MPa(150mmHg)～极限负压值; JX820D-1: 0.01MPa(75mmHg)～极限负压值
3.瞬时抽气速率：≥20 L/min
4.★贮液瓶：≥1000mL（PC塑料）
5.电源：AC 100V～240V，50/60Hz；DC 12V
6.输入功率：110VA
7.电池类型：铅酸电池
8.内置电池工作时间：≥25min；


	H
	注射泵
1.★注射器规格:10ml、20ml 、30ml 、50ml
2.★注射速率    
50ml：0.1ml/h---1200ml/h
30ml：0.1ml/h---600ml/h
20ml：0.1ml/h---399.9ml/h
10ml：0.1ml/h---300ml/h
3.★快速速率 
1200ml/h (50ml 注射器)
600.0ml/h ( 30ml注射器)
399.9ml/h ( 20ml 注射器)
300ml/h ( 10ml 注射器)
4.累计容量  0.1—9999ml
5.限制量    0—9999ml
6.精度：≤±2% （泵本身机械精度≤±1%）
7.电源：AC220V±22V  50HZ±1HZ   
8.DC12V 充电16小时后可持续工作3.8小时以上
9.功率：21VA
10.运输和存储条件：温度-40℃~+50℃    相对湿度≤95%  大气压50.0~106.0kpa
11.环境条件   温度- 5—40℃   相对湿度  20%---90%
12.★报警：残留提示、注射完毕、阻塞报警、针筒没有夹住报警、注射器推杆安装错误报警、速率超范围提示、输出量等于限制量提示、电源线脱落报警、电池欠压报警、电池电量耗尽报警、系统出错报警、遗忘操作报警。
13.类型：Ⅰ类、内部电源、CF型、连续运行设备
14.IP等级：IP×4（防溅水）
15.通过CE认证（暨符合IEC60601-2-24标准和IEC60601-1-2标准）
16.★自动识别注射器规格
16.1.可以选用13个厂家生产的一次性注射器（注射器品牌可根据用户要求更改）
17.双通道微量注射泵适用范围：供临床作控制注入患者体内液体（药液，营养液及血液等）流量用
18.双道分速输注、LCD高亮度显示屏
19.流量设定键锁定
20.各种声光报警
21.★磷酸铁锂电池，而非镉镍电池，保证放电时间
22.输出液量查询
23.注射泵隐藏把手设计、可叠加
24.阻塞后针筒内压力自动释放
25.可记录500条以上（含500条历史纪录，可根据用户要求增加数据量）
26.具有压力限制选择：低压（L）、中压（C）、高压(H)，出厂值为中压（C）。
27.快速输液控制
28.限制量设定：设定使用限制量，当实际注射总量等于限制量时即发出限制量到报警。
29.KVO速率
30.快速推进键保险
31.注射过程中计量快速推注; RS232 电脑标准接口

	I
	监护仪
1.监护参数
1.1.一体化多参数监护仪，具备心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉率和体温监测功能，产品具备国家食品药品监督管理局颁发的Ⅲ类医疗器械注册证。
1.2.可升级十二导心电，支持心电信号进行诊断分析，诊断算法通过欧洲CSE数据库测试，需提供证明文件。
1.3.支持选配同品牌呼末二氧化碳（EtCO2）。
1.4.支持选配双通道有创血压（IBP），在机器上的一个参数接口可以进行双通道的IBP监测，减少附件线缆。
2.显示  
2.1.★10英寸彩色显示屏，分辨率：800×480，支持同屏显示12道波形以同时观察丰富的信息（提供机器实物图片）。
2.2.★支持待机模式、夜间模式、演示模式、隐私模式、插管模式、NFC模式（需提供机器界面图片）
3.数据
3.1.主机配备一个VGA或HDMI接口以及不少于2个USB口，可用于外接条码枪扫描枪、键盘、U盘储存等设备。
3.2.支持网络流量监控及控制，设定流量限额，以提供更高的网络安全管控，防止恶意软件攻击。（需提供机器界面图片）
3.3支持AES 128位加密和TLS 256 位数据传输加密。（需提供机器界面图片）
4.性能特点
4.1.主机重量＜2.5kg。
4.2.在任何滤波模式下均可监测ST值。提供心电ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏不同位置的ST实时片段和参考片段。（需提供证明文件）
4.3.★在诊断模式下，支持94dB的共模抑制比；在监护、手术模式下，支持不低于105dB的共模抑制比。（需提供图片和厂家证明文件）
4.4.★支持0.67Hz的高通滤波，确保波形有更好的稳定性。（需提供机器界面图片）
4.5.支持29种心律失常分析，包括房颤分析、肢体低电压，满足心电监护临床应用。（需提供机器界面图片）
4.6.★QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。（需提供机器界面图片）
4.7.无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~200 mmHg。 （需提供机器界面图片）
4.8.无创血压提供手动、自动、连续、序列四种测量模式。自动模式支持自定义设置血压测量间隔，间隔时间支持从1-460分钟内的任意整数数值。（需提供机器界面图片）
4.9.同品牌具备多参数数字遥测监护产品（多参数数字遥测收发器获得无线电发射设备型号核准证书），支持未来科室的遥测监护系统升级需求，可实现有线、无线、遥测及混连等方式与中心监护系统联网。
4.10.支持用户自行安装激光打印机驱动。（需提供机器界面图片）
4.11.具备技术报警和生理报警两个独立的报警灯位置，能够分别显示且同时显示两种报警，有利于医护人员远距离辨识报警情况。
4.12.屏幕与物理按键上下分布。物理按键板和飞梭的位置需处于屏幕下方，按键受力位置低，避免机器左右移动，避免造成机器移动倾倒。
4.13.电池舱门需采用螺钉固定，避免误开舱门意外掉电，保障供电稳定性。
4.14.监护仪设计使用年限8年。（提供机器标贴照片作为证明资料）

	J
	电子血压计
1.★本体重量:290g(不含电池）
2.★外形尺寸:宽约107mmX高79mmX厚141mm(不包括臂带）
3.★臂带适用范围:220mm-320mm（上臂中央部）
4.★辽食药监械（准）字2014第2200223号
5.智能加压：核心生物传感技术，确保确切测量
6.精度标准：精准度达到AAMI标准
7.背光灯：显示屏背光灯设计，方便读数
8.不规则脉波：提示心脏异常情况
9.★袖带佩戴自检
10.提示袖带佩戴松紧度是否合适
11.★误动作提示：提示测量姿势错误
12.高血压警示
13.提醒血压偏高
14.血压水平显示
15.刻度形式显示血压测量值所处的血压水平
16.改良扇形袖带：更贴切臂型，柔软易佩戴
17.★平均值
18.★10分钟内三次测量平均值显示
19.★记忆值：60次*1人
20.时钟、日期及时间显示

	K
	全数字多道心电图机
1.★外观
1.1.外观尺寸：224mm×143mm×54mm，±2mm
1.2.重量：小于1kg(不含电池和记录纸)
1.3.屏幕显示：5寸 800×480 彩色液晶（LCD）显示；标配触摸屏
1.4.外部输入输出端口：网口，SD卡，USB接口  
2.★主机参数
2.1.输入方式：浮地，除颤保护，起博脉冲抑制
2.2.导联：标准12 导联
2.3.采集模式：12道同步
2.4.A/D转换：24 位
2.5.时间常数 ：≥3.2s
2.6.频率响应 ：0.01~300Hz(-3dB)
2.7.增益：1.25、2.5、5、10、20、10/5、20/10 (mm/mV)、AGC
2.8.输入阻抗 ：≥50M Ω (10Hz)
2.9.输入回路电流 ：≤0.01μA
2.10.输入电压范围 ：＜5 mVpp
2.11.定标电压 ：1mV±2%
2.12.耐极化电压 ：±600mV
2.13.噪声电平：≤12.5μVp-p
2.14.道间干扰：≤0.5mm
2.15.患者漏电流 ：NC <10μA (AC) / <10μA (DC)
SFC <50μA (AC) / <50μA (DC)
2.16.患者辅助漏电流 :NC 	<10μA (AC) / <10μA (DC)
SFC <50μA (AC) / <50μA (DC)
2.17.滤波器:交流滤波器：50Hz / 60Hz /关闭
2.18.基漂滤波器:0.01Hz/0.05Hz/0.32Hz/0.67Hz
2.19.肌电滤波器: 25Hz / 35Hz / 45Hz /关闭
2.20.低通滤波器: 300Hz/ 270Hz/150Hz/ 100Hz/75Hz
2.21.共模抑制比(CMRR) :≥140dB (AC 滤波开启), ≥110dB(AC 滤波关闭)
2.22.采样率 :16000Hz
2.23.起搏器检测（单通道检测）	幅度	±2mV ~ ±700mV
2.24.脉宽:0.1 ms-2 ms
2.25.采样率:16KHz, 节律导联
2.26.心率计算:心率范围	30bpm~300bpm，计算精度：±1BPM
3.★打印部分
3.1.记录方式:热敏点阵记录
3.2.打印分辨率 :8点/mm (幅度轴 ) 40点/mm (时间轴 , @ 25 mm/s) 
3.3.记录纸规格 :热敏记录卷纸：80mm×20m
3.4.热敏记录折叠纸：80 mm×70mm×200页
3.5.有效记录宽度:72mm
3.6.走纸速度:5 mm/s、6.25 mm/s、10 mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s、
50mm/s（±3%）
4.环境
4.1.运输和贮存:工作
4.2.温度范围 :-20℃ ~ +55℃	 +5℃ ~ +40℃
4.3.湿度范围 :15%RH~95%RH(无冷凝 ) 	15%RH~95%RH(无冷凝 )  
4.4.大气压力范围 :70kPa~106kPa 	70kPa~106kPa
5.电源
5.1.交流电源 :额定电压：100V-240V~ 
5.2.额定频率：50Hz/60Hz
5.3.输入功率：19V,2A
5.4.直流电源（内置可充电锂电池）:额定容量：2500mAh
5.5.新电池充满电后，SE-301可正常工作8.5 小时，手动模式下最多可打印5 小时，自动模式下可打印至少500份病历。
5.6.额定电压：14.8V
5.7.电池从耗尽状态至90%时的充电时间：≤3.5小时
5.8.循环寿命≥300次
6.★性能优点
6.1.触摸屏，操作简便。采用高分辨率热点阵输出系统（垂直8点/毫米，水平40点/毫米），无需任何调整，记录频响 ≤300Hz。
6.2.自动记录模式、手动记录模式、节律记录模式及R-R模式可供选择。
6.3.具有自动测量功能和自动诊断功能可供选择。
6.3.12导联同步采集。
6.4.采用独特的高精度数字滤波器消除基线漂移和其他干扰，不对心电波形造成失真，抗基线漂移能力大大增强，便于波形判读。
6.5.仅按一次键即可开始记录，减轻了工作负担，大大提高工作效率。
6.6.可准确判定接触不良的电极并予以指示。
6.7.设计符合IEC/EN I类CF型安全标准，心电放大器全浮地。
6.8.小型轻便，小于A4尺寸，重约1千克（含心电图纸和电池）。关键部件原装进口，可靠耐用。
6.9具有交直流两用供电模式，机内安装有环保充电电池，并有专用电池充电电路及完善的电池管理和保护系统。
6.10.灵活的输出记录格式。
6.11.标准SD卡接口、网络接口、USB接口等。
6.12.心电数据可以通过网线、WIFI传输至PC软件。
















第四篇 询价项目服务要求
一、交货时间、地点及验收方式
（一）交货时间
合同签订后30天内。
（二）交货地点
采购人指定地点。
（三）验收方式
1、货物到达现场后，成交供应商应经采购人或其指定验收单位清点品名、规格、数量；检查外观，作出验收记录，双方签字确认。
2、成交供应商应保证货物到达采购人指定地点完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。
3、成交供应商应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等。验收合格条件如下：
（1）货物品种、规格、数量、技术参数以及商品品牌、生产厂家等与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。
（2）货物技术资料装箱单、合格证等资料齐全，否则不予验收。
（3）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。
4、成交供应商提供的货物未达到询价规定要求，且对采购人造成损失的，由成交供应商承担一切责任，并赔偿所造成的损失。
5、大型或者复杂的政府采购产品项目，采购人可邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。
6、采购人需要厂家对成交供应商交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，厂家应予以配合，并出具书面意见。
7、产品包装材料归采购人所有。
注：设备验收须请有资质的第三方机构进行，根据国际和国家标准及厂方标准，按招、投标文件配置和功能要求，对产品的功能参数、配置逐项进行质量验收。中标人应向采购人提供详细的验收标准、验收手册，并负责验收费用。
二、报价要求
本次报价须为人民币含税交钥匙工程报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、税费、量体费、抽检费等货到采购人指定地点的所有费用。因供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。
[bookmark: _Toc480882276][bookmark: _Toc28752][bookmark: _Toc487204791][bookmark: _Toc344475122]三、质量保证及售后服务
（一）投标货物质量保证期
1.本项目质保期：底盘车质保3年或5万公里，医疗舱质保1年，车载设备按厂家质保政策执行。本项目质保期应从次验收合格之日起计算。质保期内出现产品质量问题，采购人有权提出退货、更换、索赔，中标人无条件负责维修、更换、赔偿。中标人专业服务人员的一切费用全部自理。保修期外，中标人仍应上门维修，只收配件费，不收其他费用。
2.投标产品属于国家规定“三包”范围或国家强制范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定或国家强制规定。中标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定或国家强制规定的，按中标人实际承诺执行。
3.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。
（二）投标货物售后服务内容
1、质量保证期内服务要求
（1）电话咨询中标人和厂家应当为用户提供技术援助电话，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。
（2）现场响应采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人应在2小内到达现场（远郊区6小时内到达现场）进行处理，确保产品正常工作；无法在12小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。
注：在保修期内，如发现故障（7日内）无法修复或一个故障连续出现三次，成交供应商应无条件更换相同品牌的新机器。
（3）技术升级
在质保期内，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人应对采购人进行升级服务。
软件升级：终身免费。
2、质量保证期外服务要求
（1）质量保证期过后，中标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。
（2）质量保证期过后，采购人需要继续由原中标人和制造商（生产厂家）提供售后服务的，该中标人和制造商（生产厂家）应以优惠价格提供售后服务。
3、备品备件及易损件
中标人或制造商（生产厂家）售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在响应文件中列出。
四、付款方式
[bookmark: _Toc1483]货到验收合格后一次性付清全款。 
[bookmark: _Toc344475123][bookmark: _Toc29652][bookmark: _Toc487204793]注：所有支付均为无息支付。
五、知识产权
采购人在中华人民共和国境内使用成交供应商提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，成交供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
[bookmark: _Toc487204795][bookmark: _Toc31639]六、培训
成交供应商对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。成交供应商应提供对采购人的免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。
[bookmark: _Toc344475125]七、其他
（一）供应商必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及询价其他条款的要求。
（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。


[bookmark: _Toc20911][bookmark: _Toc470709501]第五篇 合同主要条款和格式合同（样本）
[bookmark: _Toc285722712][bookmark: _Toc441065691][bookmark: _Toc277084870]一、合同主要条款
1、定义
（1）甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。
（2）乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。
（3）合同是指由甲乙双方按照询价通知书和响应文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。
（4）合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。
（5）技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。
2、货物内容
合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。
3、合同价格
（1）合同价格即合同金额。
（2）合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。
（3）合同货物单价为不变价。
4、转包或分包
（1）本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
（2）非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；
（3）如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。
5、质量保证及售后服务
5.1乙方应按询价通知书规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法执行：
5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。
5.1.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。
5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。
5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第四篇项目商务要求”中关于售后服务的要求执行。
5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
6、付款
6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。
6.2付款方式：银行转账、现金支票。
6.3付款方法：同本项目“第四篇项目商务要求”中关于付款方式的约定。
7、检查验收
（1）供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。
（2）货物验收
按本项目“第四篇项目商务要求”中关于验收方式的要求执行。
（3）货物验收报告应由需方、供方经办人签字，写明验收意见并加盖双方公章，以此作为支付凭据。
8.履约保证金（如果有）
9、索赔
供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。
（1）供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。
（2）根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。
10、知识产权
需方在中华人民共和国境内使用供方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，供方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。
11、合同争议的解决
（1）当事人友好协商达成一致
（2）供需双方由于本合同引起的任何争议应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向重庆市铜梁区人民法院起诉。
12、违约责任
按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。
13、合同生效及其它
（1）合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。
（2）合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。
（3）合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。
（4）合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。
（5）本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。
重庆市潼南区公共资源交易中心                                询价通知书

[bookmark: _Toc441065692][bookmark: _Toc277084871][bookmark: _Toc285722713]二、政府采购合同（格式）
(注：成交后供应商按照附表一数量与各乡镇签订合同，合同应按本项目询价文件、成交供应商的响应文件及本篇合同主要条款及格式，在规定时间内签订供货合同，所签订的合同不得对询价文件和成交供应商的响应文件作实质性修改。)

重庆市政府采购合同
（采购项目编号及分包号：）
[bookmark: _Hlk8111389]甲方（需方）：_                                    计价单位：           
乙方（供方）：___________________________      计价单位：           
经双方协商一致，达成以下合同：
	商品名称
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	交货时间
	交货地点

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合计人民币（小写）：

	合计人民币（大写）：

	一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下：
1、质保期限：
2、保修范围：
3、服务措施：
4、质保期后服务：

	二、随机备品、附件、工具数量及供应方法：

	三、交提货方式：

	四、验收标准、方法：
如有异议，请于      日内提出。

	付款方式：
（按财政支付、采购人支付及支付方式等分别填列）

	违约责任：
按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。

	七、其他约定事项：
竞争性谈判文件及其补遗书、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。
本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。
本合同一式__份， 需方__份，供方__份，采购代理机构1份，财政部门1份，具同等法律效力。
其他：

	需方：
地址：
联系电话：
授权代表：
	供方：
地址：
电话：
传真：
开户银行：
账号：
授权代表：
（本栏请用计算机打印以便于准确付款）

	备注：




签约时间：           年   月   日      签约地点：




[bookmark: _Hlt41879464][bookmark: _Toc487204796][bookmark: _Toc12789072][bookmark: _Toc14656]第六篇 响应文件格式要求
一、经济部分
（一）报价函
（二）明细报价表
二、技术部分
（一）技术响应偏离表
（二）技术方案
（三）其他技术资料（根据评审因素的内容自拟）
三、服务部分
（一）服务响应偏离表
（二）其它优惠承诺
四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件
（二）组织机构代码证复印件
注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的法人营业执照（副本）复印件为准
（三）法定代表人身份证明书（格式）
（四）法定代表人授权委托书（格式）
（五）2019年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件
（六）书面声明（格式）
（七）信用中国网站“信用信息”、“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府行政许可与行政处罚”查询结果
（八）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果
（九）税务登记证（副本）复印件和缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
（十）特定资格条件证书或证明文件（如果有）。
五、其他应提供的资料
（一）供应商小微企业申明函（非小微企业不提供）
（二）监狱企业证明文件（非监狱企业不提供）
（三）残疾人企业申明函（非残疾人企业不提供）
（四）其他资料
1.保证金缴纳情况证明文件
2.其他与项目有关的资料
2.1.节能产品政策性扣减表（格式）
2.2.其他资料


[bookmark: _Toc487204797][bookmark: _Toc486608277][bookmark: _Toc486585240][bookmark: _Toc15535]一、经济部分
（一）报价函
报价函
（采购代理机构名称）：
我方收到____________________________（询价项目名称）的询价通知书，经详细研究，决定参加该询价项目的竞争询价。
1.愿意按照询价通知书中的一切要求，提供本项目的交货及技术服务，报价为人民币大写：   ；人民币小写：      元。
2.我方现提交的响应文件为：响应文件正本 份，副本 份，电子文档  份。
3.我方承诺：本次询价的有效期为90天。
4.我方完全理解和接受贵方询价通知书的一切规定和要求及询价评审办法。
5.在整个询价过程中，我方若有违规行为，接受按照《中华人民共和国政府采购法》和《询价通知书》之规定给予惩罚。
6.我方若成为成交供应商，将按照最终询价结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。
7.我方同意按询价通知书规定，交纳询价通知书要求的保证金，其有效期为90天。
8.我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。
9、若我方中标，愿意按有关规定及询价文件要求缴纳交易服务费。

供应商（公章）：
地址：
电话：                           传真：
网址：                           邮编：
联系人：
                               年   月   日

（二）明细报价表
明细报价表
项目编号：
项目名称：
	产品名称
	品牌及产地
	制造商名称
	规格型号
	数量
	单价
（）
	合计
（）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：1.请供应商完整填写本表。
        2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。


                                                    供应商名称（公章）：
年月日

[bookmark: _Toc486585241][bookmark: _Toc23789][bookmark: _Toc486608278][bookmark: _Toc487204798]二、技术部分
（一）技术响应偏离表
项目名称：
	序号
	采购需求
	响应情况
	差异说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


供应商：法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）（签字或盖章）
                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第三篇  询价项目技术需求”中所列要求进行比较和响应。
2.该表必须按照采购文件要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展；
4.需附相关技术支撑材料（比如第三方检测机构出具的证明文件，公司公开发布的产品彩页等）；
5、若“响应情况”栏中仅填写“无偏离”或“有偏离”等内容而未作实质性参数描述，该供应商将失去成为成交供应商的资格，仅保留其合格供应商的身份。



（二）技术方案（如果有）



（三）其他技术资料（根据评审因素的内容自拟）
[bookmark: _Toc487204799][bookmark: _Toc486585242][bookmark: _Toc486608279][bookmark: _Toc12737]
三、服务部分
（一）服务响应偏离表

服务响应偏离表（本表可自行设计格式）

对于询价通知书的服务要求，如有任何偏离请如实填写下表：
	序号
	询价项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



供应商：法定代表人或其授权代表：

（供应商公章）（签字或盖章）


                                            年     月     日
注：
1.本表即为对本项目“第四篇 询价项目服务需求”中所列要求进行比较和响应；
2.该表必须按照询价要求逐条如实填写，根据响应情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章；

（二）其它优惠承诺（格式自定）
[bookmark: _Toc486585243][bookmark: _Toc13070][bookmark: _Toc487204800][bookmark: _Toc486608280]
四、资格条件及其他
（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件


注：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。


（三）法定代表人身份证明书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：
（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。



                                             （供应商公章）

                                             年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）







（四）法定代表人授权委托书（格式）

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：
（供应商法定代表人名称）是（供应商名称）的法定代表人，特授权（被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的询价、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。
我单位对被授权人的签字负全部责任。
在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。


被授权人：供应商法定代表人：
（签字或盖章）（签字或盖章）


（附：被授权人身份证正反面复印件）



（供应商公章）
年月日

（五）2019年度财务状况报告（表）复印件或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

项目名称：

致：（采购代理机构名称）：
（供应商名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。
特此声明。


（供应商公章）
年月日




（七）信用中国网站“信用信息”、“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”、“政府行政许可与行政处罚”查询结果


（八）中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为记录名单”查询结果
    （九）税务登记证（副本）复印件和缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。
说明：供应商按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证和税务登记证以供应商所提供的营业执照（副本）复印件为准。



[bookmark: _Toc486585244][bookmark: _Toc3711][bookmark: _Toc486608281][bookmark: _Toc487204801]（十）特定资格条件相关材料（如果有）
五、其他应提供的资料
（一）中小微企业声明函（供应商不按以下格式填写，其声明无效）
中小微企业声明函
招标项目名称：                        
致：                   （采购人名称）：
本企业郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本企业为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本企业同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部 国家统计局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的划分标准，本企业为行业  （行业类别）的        （请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本企业参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供他小微企业制造的货物。
企业基本情况表
	行业类别
	营业收入（万元）
	从业人员（人）
	资产总额（万元）

	
	
	
	


本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（公章）：
   年  月  日


填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：
1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业等三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；
2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。
3.小微企业投标的产品若涉及到其他企业制造且符合扶持小微企业政策的，还需提供所涉及的其他企业的《中小微企业声明函》，否则将不被认定为小微企业。





（二）监狱企业证明文件
监狱企业声明函
本单位郑重声明，根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他监狱企业制造的货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。




                                      供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：





















（三）残疾人福利性单位声明函



残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


                                                供应商名称（盖章）：
                                                  日  期：
















（四）其他资料
1.保证金缴纳情况证明文件
2.其他与项目有关的资料（自附）

2.1.节能环保政策性扣减表（格式）

	序号
	产品名称
	规格型号
	所属政策性扣减类别
	备注

	
	
	
	节能产品
政府采购
品目清单
	环境标志产品
政府采购品目清单
	所有投标产品
原产地在西部地区
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



注：
（1）供应商所投产品如有属于政策性扣减范围的，请在对应的所属政策性扣减类别栏内打“√”。
（2）提供所投产品列入《财政部 发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）中“节能产品政府采购品目清单”所在页面打印件，及国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。
（3）节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。





2.2.其他资料（自附）




[bookmark: _Toc26825]第七篇  政府采购货物验收报告书
    项目名称：                             验收时间：
	采购方式
	
	项目
编号
	

	开标时间
	
	中标（成交）
供应商
	

	中标通知书领取时间
	
	合同签
订时间
	
	合同签订时间是否符合要求

	
	
	
	
	符合 『  』 不符合『   』   打√

	交货时间
	符合 『  』                  不符合『   』      打√
注：若合同签订后未在规定时间内完成交货，且未向交易中心说明延期交货理由，未有采购单位延期交货意见的视为交货时间不符合要求。

	采购产品名称、规格型号、数量、质量等要求
(需附清单)
	具体根据招标文件、投标文件、合同进行核对，逐一验收，符合要求填写“合格”，不符合要求写明理由及处理意见。
符合 『  』                  不符合『   』      打√

	
验收意见

	验收意见：（是否达到招标文件、投标文件、合同要求，是否合格）。
                            


	参与验收人员签字：
	参与验收人员必须3人以上，技术复杂项目，采购人应邀请国家认可的质量检测机构参与。

	采购单位意见(单位签章)：
	
          


	备注
	



本验收报告一式四份，中标人、采购单位、交易中心、财政局各一份。
注：1、此表为政府采购验收表，为付款、退付保证金依据；
2、采购人是验收的第一责任人。由采购人组织相关部门及人员进行综合验收，验收合格后出具验收报告，并送交易中心存档；
3、此表应附有详细的设备清单、技术参数、交货时间证明等与验收有关的资料 。
（结束）
